|  |
| --- |
| **PROPOSTA COMERCIAL** |
| **PROC. ADM. nº 12/2025** |
| **Pregão Eletrônico nº 01/2025** |

**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZÃO SOCIAL** | | |
| **CNPJ nº** | | |
| **ENDEREÇO** | | |
| **CIDADE** | **UF** | **CEP** |
| **TELEFONE** | | |
| **EMAIL** | | |
| **BANCO** | **AGÊNCIA** | **CONTA CORRENTE** |

**DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA** (finalidade de apresentação de proposta e assinatura do contrato).

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME** | |
| **CPF** | **RG** |
| **CARGO/FUNÇÃO** | |
| **EMAIL** | |

**DAS CONDIÇÕES**

|  |  |
| --- | --- |
| **LOCAL** | Câmara Municipal de Igarapava – Praça João Gomes da Silva, nº 548, Centro, cidade de Igarapava – SP, CEP; 14.540-000. |
| **PRAZO PARA ENTREGA / REALIZAÇÃO DO SERVIÇO** | A entrega dos veículos automotores deverá ocorrer de forma única, em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento, devidamente assinada pela autoridade competente da Câmara Municipal de Igarapava – SP |
| **PRAZO DE LIQUIDAÇÃO** | Até 10 (dez) úteis dias a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração |
| **PRAZO DE PAGAMENTO** | Até 20 (vinte) úteis dias contados contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, desde que tenha sido finalizado a liquidação da despesa. |
| **FORMA DE PAGAMENTO** | O pagamento será realizado por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, cheque nominal ou cartão eletrônico |
| **DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA** | Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará a existência de sanção que a impeça a contratação, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário.  Relação de documentos descritos no Termo de Referência. |

1.1 AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES 0KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA – SP.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **CÓDIGO CAT/MAT/SERV** | **UNIDADE DE FORNECIMENTO** | **MARCA** | **MODELO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | **VEÍCULO TIPO SEDÃ, ZERO QUILÔMETRO.**  **Ano de fabricação/modelo**: mínimo 2024/2025 ou superior.  **Cor externa**: Preta.  **Combustível**: Flex (álcool/gasolina) ou Gasolina  **Capacidade mínima**: 5 (cinco) ocupantes.  **Primeiro emplacamento.**  **Garantia de fábrica**: **Mínima de 3 (três) anos**, contados a partir do primeiro emplacamento, conforme catálogo oficial do fabricante. Será considerada vantajosa a proposta que apresentar garantia superior.  Insufilm: instalado de acordo com a resolução vigente do Contran | 484528 | Unidade |  |  | 02 | R$ | R$ |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | | **R$** | |

1.1.1 Da especificação detalhada do objeto:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – VEÍCULO TIPO SEDÃ, ZERO QUILÔMETRO.

DESCRIÇÃO GERAL DO ITEM

**Quantidade**: 02 (duas) unidades

**Tipo**: Veículo tipo Sedã, zero quilômetro

**Ano de fabricação/modelo**: mínimo 2024/2025 ou superior

**Cor externa**: Preta

**Combustível**: Flex (álcool/gasolina) ou Gasolina

**Capacidade mínima**: 5 (cinco) ocupantes

**Primeiro emplacamento**: Em nome da Câmara Municipal de Igarapava – SP

**Garantia de fábrica**: **Mínima de 3 (três) anos**, contados a partir do primeiro emplacamento, conforme catálogo oficial do fabricante. Será considerada vantajosa a proposta que apresentar garantia superior.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS**

**Motorização e Desempenho**

Motorização mínima: 1.8L.

Potência mínima: 150 cv (etanol ou gasolina).

Torque mínimo: 14 kgf.m.

Transmissão: Automática ou CVT.

Direção: Elétrica ou hidráulica.

Distância entre eixos: Mínima de 2.550 mm.

Rodas: Liga leve, aro mínimo 16”.

Porta-malas: Capacidade mínima de 450 litros.

**ITENS DE SEGURANÇA**

Todos os itens a seguir **são obrigatórios**, devendo constar **de fábrica** e estar descritos em catálogo técnico oficial do fabricante:

Airbags: **Mínimo de 6 (seis)** – frontais, laterais e de cortina.

Cintos de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes.

Apoios de cabeça para todos os ocupantes.

Estrutura com deformação programada.

Coluna de direção colapsável.

Alarme antifurto: perimétrico e volumétrico.

Freios a disco nas quatro rodas, com sistema ABS (Anti-lock Braking System - Sistema de Frenagem Antibloqueio) e EBD (Electronic Brake Force Distribution - Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem).

Controle eletrônico de estabilidade: ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade - Electronic Stability Control) ou ESP (Programa Eletrônico de Estabilidade - Electronic Stability Program).

Controle de tração (TCS - Traction Control System) ou ASR (Anti Slip Regulation).

Assistente de partida em rampa (HSA - Hill Start Assist ou Hill Holder).

Alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência (AEB - Automatic Emergency Braking).

Sistema de alerta e assistente de permanência em faixa (LDW - Lane Departure Warning - Alerta de Saída de Faixa /LKA - Lane Keeping Assist - Assistente de Permanência em Faixa).

Faróis com acendimento automático e regulagem de altura.

Luz de condução diurna (DRL - Daytime Running Light - Luz de Rodagem Diurna).

Faróis de neblina dianteiros.

Câmera de ré

Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

Desembaçador do vidro dianteiro e traseiro.

Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), quando disponível na versão

CONFORTO E TECNOLOGIA

Ar-condicionado automático com saída para o banco traseiro

Banco do motorista com regulagem de altura e apoio de braço

Banco traseiro bipartido e rebatível com apoio de braço central

Bancos com revestimento em couro ou material similar

Vidros e travas elétricas nas quatro portas

Volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade

Controle automático de velocidade (piloto automático) com limitador

Controle de velocidade adaptativo (ACC), se disponível na versão

Retrovisores externos com ajuste elétrico e rebatimento automático

Retrovisor interno fotocrômico

Chave presencial com partida por botão (Smart Entry/Start)

Luz de teto traseira e luz no porta-malas

Comando interno para tampa do tanque de combustível

Destravamento interno e remoto do porta-malas

Tomada 12V ou USB no console

CENTRAL MULTIMÍDIA

Tela sensível ao toque de mínimo 7”

Conexão Bluetooth e entrada USB

Espelhamento de celular: Android Auto e Apple CarPlay

Comandos de mídia e telefone no volante

Indicador de temperatura externa

Painel com conta-giros e marcador de temperatura do motor

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

Estepe

Triângulo de segurança

Macaco e chave de rodas

Manual do proprietário e certificado de garantia, ambos em português

Conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções do CONTRAN e demais exigências legais vigentes

Insufilm: instalado de acordo com a resolução vigente do Contran.

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Não inferior a 60 (sessenta) dias.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Loca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOME DA EMPRESA**

**ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL**

**CARIMBO COM CNPJ**